| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

defif
defif defif 방법 목적 네트워크 인터페이스를 시스템 구성 데이터베이스에 정의합니다. 구문
defif [ -c Class -s Subclass ] -t Type
설명
defif 방법은 지정된 네트워크 인터페이스 인스턴스를 정의합니다. 이는 현재 구성된 어댑터에 대한 인터페이스만을 정의합니다. 특정 인스턴스를 정의하기 위해 defif 방법은 다음을 수행합니다.
사용자 조정의 요구에 맞도록 변경된 인터페이스 인스턴스를 시스템 구성 데이터베이스에 작성합니다.
인터페이스 인스턴스의 논리적 이름을 찾아냅니다.
사전 정의된 속성을 검색합니다.
변경된 종속성 오브젝트 계층을 갱신하여 정의된 인터페이스 인스턴스의 종속성을 반영하도록 합니다.
인터페이스 인스턴스의 상태 플래그를 정의됨으로 설정합니다.
플래그
-cClass 정의할 인터페이스의 서브루틴을 지정합니다. 유효한 값은 if입니다.
-sSubclass 인터페이스의 서브클래스를 정의하도록 지정합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
TR
토큰 링
EN
이더넷
SL
슬립
XT
X.25
LO
루프 백
-tType 정의할 인터페이스 유형을 지정합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
tr
토큰 링
en
이더넷
sl
슬립
ie3
IEEE(미국 전기전자학회) 802.3 이더넷
lo
루프 백
xt
X.25
예제
토큰 링 네트워크 인터페이스 인스턴스를 정의하려면 다음 형식으로 이 방법을 입력하십시오.
defif -t tr
관련 정보
mkdev 명령.
odm_run_method 서브루틴.