| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsallqdev
lsallqdev lsallqdev 명령 목적 지정된 대기행렬 내의 모든 구성설정된 프린터 및 플로터 대기행렬 장치 이름을 나열합니다. 구문
lsallqdev [-c] -qName
설명
lsallqdev 명령은 /etc/qconfig 파일에서 지정된 대기행렬 내의 구성설정된 모든 장치 이름을 나열합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 프린터 대기행렬 응용프로그램을 사용하여 인쇄 대기행렬 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit lsallqdev 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-q Name 대기행렬 이름을 지정합니다.
-c SMIT가 콜론 형식 출력을 사용하도록 합니다.
예제
/etc/qconfig 파일의 lp0 대기행렬에 있는 구성된 대기행렬 장치의 모든 이름을 나열하려면 다음을 입력하십시오.
lsallqdev -q lp0
다음과 유사한 리스트가 화면에 표시됩니다.
lpd0
lpd1
lpd2
/etc/qconfig 파일의 lp0 대기행렬에 있는 구성된 대기행렬 장치의 모든 이름을 콜론 형식으로 나열하려면 다음을 입력하십시오.
lsallqdev -q lp0 -c
다음과 유사한 리스트가 화면에 표시됩니다.
lp0:lpd1
lp0:lpd2
파일
/usr/bin/lsallqdev lsallqdev 명령이 들어 있습니다.
/etc/qconfig 구성설정 파일
관련 정보
chquedev 명령, lsquedev 명령, lsallq 명령, mkquedev 명령, rmquedev 명령.
qconfig 파일