| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

restvg
restvg restvg 명령 목적 사용자 볼륨 그룹 및 모든 내용물과 파일을 복원합니다. 구문
restvg [ -b Blocks ] [ -f Device ] [ -q ] [ -s ] [ -n ] [ -p PPsize ] [ DiskName ... ]
설명
savevg 명령이 작성한 백업 이미지 내에 포함된 /tmp/vgdata/vgname/vgname.data 파일에(여기에서 vgname은 볼륨 그룹 이름임) 지정된대로 restvg 명령은 사용자 볼륨 그룹과 모든 그룹의 내용물 및 파일을 복원합니다.
restvg 명령은 사용자 볼륨 그룹을 복원합니다. bosinstall 루틴은 루트 볼륨 그룹(rootvg)을 다시 설치합니다. restvg 명령이 백업 이미지의 rootvg 볼륨 그룹을 발견하면, restvg 명령은 오류로 종료됩니다.
/tmp/vgdata/vgname/vgname.data 파일의 logical_volume_policy 스탠자에 있는 EXACT_FIT 필드에 yes 값이 지정된 경우, restvg 명령은 매핑 파일을 사용하여 각 논리적 볼륨에 대해 물리적 파티션의 배치를 보존합니다. 쌈쌈 디스크의 크기는 vgname.data 파일의 source_disk_data 스탠자에 지정된 소스 디스크와 같거나 커야 합니다.
주: 백업 이미지의 파일을 열람하거나 백업 이미지에서 각각의 파일을 복원하려면, 사용자는 restore 명령을 각각 -T 또는 -x 플래그와 함께 사용해야 합니다(자세한 내용은 restore 명령을 참조하십시오).
파일
-b Blocks 단일 입력 조작에서 읽을 512 바이트 블럭의 수를 지정합니다. 매개변수가 지정되어 있지 않으면, restore에서는 디폴트 100을 사용합니다. 값이 더 커지면, 테이프 장치의 물리적 이동도 더 커집니다.
DiskName... vgname.data 파일에 나열된 디스크 장치 대신에 사용될 디스크 장치의 이름을 지정합니다. 대상 디스크 장치는 비어 있는 실제 볼륨으로 정의되어야 합니다. 즉, 이 장치에는 물리적 볼륨 식별자가 포함되어 있어야 하며 볼륨 그룹에 속해서는 안됩니다. 대상 디스크 장치가 새로운 장치이면, mkdev 명령을 사용하여 시스템에 추가되어야 합니다. 대상 디스크 장치가 볼륨 그룹에 속하면, reducevg 명령을 사용하여 볼륨 그룹에서 제거해야 합니다.
-f Device 백업 미디어의 장치 이름을 지정합니다. 디폴트는 /dev/rmt0입니다.
-n 존재하는 MAP 파일이 무시되도록 지정합니다. -n 플래그는 vgname.data 파일의 logical_volume_policy 스탠자에 있는 EXACT_FIT 필드의 값을 겹쳐씁니다.
-p PPsize 각 물리적 파티션에서 메가바이트의 수를 지정합니다. 지정되어 있지 않으면, restvg는 복원될 가장 큰 디스크에 따라 PPsize에 최적의 값을 사용합니다. 이것이 vgname.data 파일에 지정된 크기와 같지 않으면, 각 논리적 볼륨의 파티션 수는 새로운 PPsize에 대해 적절하게 변경됩니다.
PPsize가 디스크 크기의 최적 값보다 작게 지정되면, 더 큰 PPsize가 사용될 것입니다.
PPsize가 디스크 크기의 최적 값보다 크게 지정되면, 지정된 큰 PPsize가 사용될 것입니다.
-q 볼륨 그룹 이미지를 복원하기 전에 일반 프롬프트가 표시되지 않도록 지정합니다. 이 플래그가 지정되지 않으면, 프롬프트는 볼륨 그룹 이름 및 쌈쌈 디스크 장치 이름을 표시합니다.
-s 논리적 볼륨이 파일 시스템을 수용할 수 있는 최소 크기로 작성되도록 지정합니다. 이 크기는 vgname.data 파일(여기에서 vgname은 볼륨 그룹의 이름임)의 lv_data 스탠자에 있는 LV_MIN_LPS 필드의 값으로 지정됩니다.
-s 플래그는 vgname.data 파일의 logical_volume_policy 스탠자에 있는 SHRINK와 EXACT_FIT 필드의 값을 겹쳐씁니다. -s 플래그는 SHRINK=yes와 EXACT_FIT=no의 값과 똑같은 효과를 나타냅니다.
예제
/dev/rmt1 장치의 볼륨 그룹 이미지를 hdisk2와 hdisk3 디스크로 복원하려면 다음을 입력하십시오.
restvg -f/dev/rmt1 hdisk2 hdisk3
/mydata/myvg 파일에 저장된 볼륨 그룹 이미지를 백업 이미지 내에 포함된 vgname.data 파일에 지정된 디스크로 복원하려면 다음을 입력하십시오.
restvg -f/mydata/myvg
관련 정보
mkvgdata 명령, restore 명령, savevg 명령, mkdev 명령, reducevg 명령