| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

netlsd
netlsd netlsd 디먼 목적 사용권 서버를 시작합니다. 구문
netlsd [ -no EventList | -o | -v | -z | -l LogName ]
설명
netlsd 명령은 국지 노드에서 사용권 서버를 시작합니다. 이 명령에 대한 그래픽 인터페이스는 없습니다.
파일
-l LogName (소문자 L) 로그 정보를 저장하는데 사용되는 디폴트 이름과 파일의 위치를 겹쳐 쓰기 합니다. 이를 사용하여 사용권 서버에 의해 사용된 파일에 대한 I/O 활성이 대용량 설치에 있어 중요한 복수의 디스크에 분포될 수 있도록 할 수 있습니다.
-no EventList에 지정된 이벤트의 기록을 종료합니다. 이벤트의 모든 조합이 유효하지만, 이벤트 목록에 있는 항목이 공백이나 다른 문자로 분리되어서는 안됩니다. 사용자가 지정할 수 있는 이벤트 유형은 다음과 같습니다.
c
사용권 체크 인 이벤트. 사용된 제품은 보통 사용자가 제품을 사용하고 있는 동안 규칙적인 간격으로 사용권 서버가 체크 인 합니다.
e
오류 이벤트.
l
사용권 인증 및 사용권 릴리스 이벤트.
m
메세지 이벤트.
p
제품 이벤트는 하나의 제품이 추가, 재명명되거나 삭제되는 것입니다.
s
사용권 서버 시작/종료 이벤트.
t
사용권 시간종료 이벤트. 사용된 제품이 사용권 서버로 체크 인하는데 실패할 경우, "시간 종료" 후 수행을 중단할 수 있습니다. 제품 공급자가 시간종료 간격을 설정합니다. 이 간격은 사용권 서버와의 접속 이후 제품이 수행할 수 있는 시간을 말합니다.
v
공급자 이벤트는 한 공급자가 추가, 재명명되거나 삭제되는 것입니다.
w
대기 이벤트. 여기에는 다음 사항이 포함됩니다.
wait events
사용자가 사용권 대기 중입니다.
wait-grant events
사용자가 사용권을 대기 중이며 사용권이 인증됩니다.
wait-remove events
사용자가 사용권 대기 중이며 사용권이 인증되기 전에 대기행렬에서 제거하도록 요구됩니다.
-o 라이센스 서버 데이타베이스에서 사용 중 플래그를 겹쳐쓰기합니다. 사용권 서버가 수행되는 동안, 그 데이터베이스는 복수의 서버가 같은 노드에서 수행되는 것을 방지하기 위해 사용 중으로 플래그됩니다. 사용권 서버가 수행을 정지할 경우, 플래그가 재설정됩니다. 그러나 사용권 서버가 비정상적으로 종료될 경우에는 플래그를 재설정해서는 안됩니다. 서버가 재시작하는 것을 방지하기 위해서입니다. 이 옵션은 사용 중 플래그를 겹쳐 쓰기하여 서버가 재시작되도록 허용합니다. 사용권 서버가 수행 중이 아니라고 확신할 수 없는 경우 -o를 사용하지 마십시오.
-v NetLS 라이브러리 상세한 모드.
-z 디버깅 플래그(RPC 디버깅 정보 인쇄)
예제
체크 인, 공급자, 제품, 시간종료 또는 메세지 이벤트를 기록하지 않고 사용권 서버를 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netlsd -no cvptm
사용 중(in-use) 플래그를 겹쳐쓰면서 사용권 서버를 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netlsd -o
디폴트 로그 파일을 겹쳐쓰면서 사용권 서버를 시작하려면 다음과 같이 입력하십시오.
netlsd -l /logs/license_server_log
파일
lic_db 공급자, 제품 및 사용권 세부사항을 포함하고 있습니다(암호화된 2진 파일).
lic_db.bak lic_db의 백업. 복구에 사용됩니다(암호화된 2진 파일).
cur_db 현재 사용권 상태의 수행시간 캐쉬(암호화된 2진 파일).
log_file 사용권 서버 이벤트 로그(2진 파일).
user_file 사용권 획득이 가능한 사용자와 가능하지 않은 사용자 리스트(ASCII 파일).
관련 정보
glbd 디먼, llbd 디먼